{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":39,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,38],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,10],[1,11,1,29],[1,30,1,36]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 实验室安全风险评价表（二级单位汇总）"]
["序号","实验室房间号（楼宇+房间号，例：理化北楼H203）","实验室性质（教学/科研）","每项计分25分",{"$nulls":7},"每项计分10分",{"$nulls":18},"每项计5分",{"$nulls":6},"总得分","实验室安全级别"]
[{"$nulls":3},"（1）存储易燃易爆化学品总量在5-20kg或5-20L","（2）存储一般危险化学品总量在50-100kg或50-100L","（3）存储有毒、易燃气体总量为2瓶","（4）使用Ⅲ类射线设备的数量≧2台","（5）使用简单压力容器的数量≧3台\n","（6）实验室使用危险机加工装置的数量≧3台\n","（7）实验室使用加热设备数量≧6台","（8）实验室每月危险废弃物产生量≧100L或kg","（1）使用超过人体安全电压36V的实验","（2）涉及合成放热实验","（3）涉及压力实验","（4）产生易燃气体的实验","（5）涉及持续加热的实验","（6）使用一般实验室自制设备","（7）存储易燃易爆化学品<5kg或5L","（8）实验室存储一般危化品总量<50kg或50L","（9）存储有毒、易燃气体1瓶","（10）存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，或感染后易治愈","（11）使用简单压力容器1-2台","（12）使用Ⅲ类射线设备1台","（13）使用危险机加工装置1-2台","（14）使用一般机加工装置的数量≧5台","（15）实验室一般用电设备负载≧80%设计负载","（16）使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≧3台","（17）实验室每月危险废弃物产生量为20-100L或kg","（18）实验室使用加热设备数量3-5台","（19）实验室使用每1台明火设备","（1）存储普通气体1-4瓶","（2）使用一般机加工装置1-4台","（3）使用2、2M、1、1M类激光设备1-2台","（4）实验室每月危险废弃物产生量<20L或kg","（5）实验室使用加热设备数量1-2台","（6）存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台","（7）实验室使用每1台快捷电加热设备"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}