{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":27,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,26],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,15],[1,16,1,20],[1,21,1,23],[1,24,1,25]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 实验室安全分级表（二级单位汇总）"]
["序号","实验室房间号（楼宇+房间号，例：理化北楼H203）","实验室性质（教学/科研）","Ⅰ级/红色级实验室（重大风险实验室）",{"$nulls":12},"Ⅱ级/橙色级实验室（高风险实验室）",{"$nulls":4},"Ⅲ级/黄色级实验室（中风险实验室）",null,null,"Ⅳ级/蓝色级实验室（低风险实验室）",null,"实验室安全级别"]
[{"$nulls":3},"（1） 实验原料或产物含剧毒化学成分；","（2） 使用剧毒化学品；","（3） 存储第一类易制毒品、第一类精神药品；","（4） 存储易燃易爆化学品总量大于50kg或50L；","（5） 存储有毒、易燃气体总量≥6瓶；","（6） 生物安全BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4实验室；","（7） 使用I、II类射线设备；","（8） 使用放射性同位素、放射源、核材料；","（9） 使用机电类特种设备；","（10） 使用超高压等第三类压力容器；","（11） 使用强磁、强电设备；","（12） 使用4、3R、3B类激光设备；","（13） 使用富氧涉爆实验室自制设备；","（1） 存储第二类精神药品；","（2） 存储易燃易爆化学品总量为20~50kg或20~50L；","（3） 存储有毒、易燃气体总量为3~6（不含）瓶；","（4） 生物安全BSL-2、ABSL-2实验室；","（5） 使用第一类、第二类压力容器；","（1） 存储第二/三类易制毒品；","（2） 生物安全BSL-1、ABSL-1实验室；","（3） 基础设备老化；","（1）不涉及重要危险源的实验室；","（2）主要涉及一般性消防安全、用电安全的实验室；"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}